**Кулер для воды Aqua Work 16-L/HLN бело-синий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÐÑÐ»ÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Aqua Work 16-LD/HLN Ð±ÐµÐ»Ð¾/ÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¹ Ð½Ð°Ð³ÑÐµÐ² Ð¸ ÑÐ»ÐµÐºÑÑÐ¾Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð¾ÑÐ»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | https://aqua-work.ru/dl_images/udb_gallery/z_tbl_goods-rec3677-img4739.jpg | https://aqua-work.ru/dl_images/udb_gallery/z_tbl_goods-rec3677-img4741.jpg |

Напольный кулер для воды AquaWork 16-L/HLN с производительной компрессорной системой охлаждения.

* хорошие для такого класса аппаратов показатели по нагреву воды: 700 Вт, не менее 7 литров в час с температурой 90-96ºС;
* не менее 2 литров холодной воды в час с температурой не более 7-10ºС;
* корпус из стали с плавными закругленными линиями позволяет использовать любые навесные стаканодержатели: и на шурупах и на магнитах;

Удобное управление краниками подачи - нажим кружкой.

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | 16 L/HLN |
| Нагрев воды | есть |
| Мощность | 700 Вт |
| Нагревает | ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч |
| Охлаждение | [компрессорное](https://aqua-work.ru/kompressornye-kulery) |
| Мощность | 90 Вт |
| Охлаждает | ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч |
| Подача воды | кружкой |
| Краников | 2 |
| Стаканодержатели | на шурупах, на магнитах |
| Место в корпусе | не используется |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Габариты аппарата | 310x310x960 мм |
| Вес | 12.25 кг |
| Напряжение | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес. |